**四川省乐山第一中学校**

**治安岗亭采购项目公开比价公告（第二次）**

依据《四川省2020年政府集中采购目录及标准》的相关文件要求，经学校研究，拟对乐山一中治安岗亭采购项目采用公开比价的方式进行采购，兹邀请符合本次比价要求的供应商参加投标。

**一、项目名称：**乐山一中治安岗亭采购项目

二、**项目编号**：LSYZLC（2022）07号

**三、采购方式：**比价

**四、采购预算及最高限价：3.0**万元

**五、投标人资格和条件：**

满足《政府采购法》第二十二条

1. 具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函，见附件）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函、见附件）；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，见附件）；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函，见附件）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目，采购人 不接受 联合体参加。

**六、采购清单。（见附件一）**

**七、商务要求（实质性要求）。**

1、投标供应商提供所投产品材质、规格参数必须严格按照设计图纸及采购清单要求进行制作，可以高于材质要求，但不得低于规格参数。

2、交货及安装时间：自合同签订之日起30个日历天内完成。

3、验收标准：严格按照采购清单进行现场验收，对功能性电器产品（含空调、灯、开关、插座）、门窗进行现场测试。

4、警灯、警徽的规格符合国家规定的标准。

**八、报名及投标文件的领取：**

1、本项目不需报名，有意参加投标的供应商家按招标公告要求递交投标文件，文件自行下载。

2、本投标邀请在四川省乐山第一中学校官网（http://www.sclsyz.com/）上以公告形式发布。

3、咨询时间：工作日上午9：00---11:40，下午14:30分--17:30分，节假日、周末不受理咨询服务。

**九、报价：** 投标供应商按照报价表（见附件二），所报总价应包含成本、运输、安装、税费等所有费用。报价要求：超过最高限价为无效报价，对低于该项目控制价的50%的。有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效处理。本项目采用一次性报价方式，按照低价中标原则，选定中选单位。

**十、投标文件的内容：**

1、加盖公章的报价书（报价须分项报价）；

2、加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖公章；

3、法人代表授权书（附件三）、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件（代表为法人的只需提供法人代表身份证复印件）；

4、公告第五条投标人资格和条件资料或承诺函。（承诺函格式见附件四）

**以上投标文件需提供正本一份、副本一份、电子版一份密封。**

**十一、投标文件的递交：**

投标供应商严格按照公告要求将投标文件规范密封后，于2022年 08 月 22 日上午10：00前面呈于乐山一中行政楼3楼总务科（逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理），我校将组织相关工作人员按要求评出中选单位，于现场确定中选单位。请投标单位在投标函中注明联系人姓名与电话，以便联系。

投标文件送交联系人： 黄老师 电话：0833-2605533

乐山一中纪委电话：0833-2605626

四川省乐山第一中学校

2022年08月19日

附件一：

治安岗亭配置标准及清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建名称 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 钢材 | 底座主骨架 | 80X80X3镀锌钢管 | 45 | 米 |
| 底座副骨架 | 50X50X2mm镀锌钢管 | 41 | 米 |
| 底座次骨架 | 40X40X2mm镀锌钢管 | 55 | 米 |
| 房体上主骨架 | 80X80X3镀锌钢管 | 27 | 米 |
| 墙体主骨架 | 60X80X3镀锌钢管 | 28 | 米 |
| 墙体次骨架 | 40X40X2镀锌钢管 | 45 | 米 |
| 立柱 | 80X80X3镀锌钢管 | 36 | 米 |
| 主体 | 内墙体 | 50彩钢夹芯板（铝板），壁厚0.426，泡沫12K | 36 | 平方 |
| 外主体 | 2mm镀锌板 | 36 | 平方 |
| 外顶部 | 2mm镀锌板激光切割焊接造型 | 11.2 | 平方 |
| 外顶部防水 | 1.0mm镀锌板平铺焊接喷漆 | 8.5 | 平方 |
| 空调外机罩 | 镀锌板折弯焊接 | 1 | 套 |
| 窗 | 10mm钢化玻璃固定窗 | 2.64 | 平方 |
| 铝合金窗+5mm钢化玻璃 | 3 | 套 |
| 门 | 10mm钢化玻璃地弹门 | 1 | 套 |
| 字 | PVC字 | 4 | 个 |
| 外警灯 | LED平板警灯 | 8 | 个 |
| 警徽 | 国徽 | 1 | 个 |
| 内装饰 | 地面基层 | 3mm钢板 | 7.2 | 平方 |
| 地面面层 | 460\*460PVC防滑花纹板 | 7.2 | 平方 |
| 墙体基层 | 镀锌型材收边 | 52 | 米 |
| 内部吊顶 | PVC装饰扣板吊顶 | 7.2 | 平方 |
| 油漆 | 底漆 | 3次底漆 | 88.5 | 平方 |
| 面漆 | 高级金属氟碳漆 | 88.5 | 平方 |
| 电器 | 电线 | 4平方铜芯线 | 2 | 卷 |
| 灯、开关 | LED灯（40W）、单联开关1个 | 1 | 套 |
| 空气开关 | 双极25A 1个、15A 3个 | 4 | 个 |
| 插座 | 鸿雁、公牛、TCL | 6 | 个 |
| 控制器 | LCP控制器 | 1 | 套 |
| 空调 | 格力或者美的空调（1P变频） | 1 | 台 |
| 耗材 | 镀锌收边条、彩钢收边条、吊环、钣金胶、切割片、氧气、焊丝 | | 1 | 项 |
| 运费及安装 | 四川省乐山第一中学校校内 | | 1 | 项 |
| 税收 |  | | 1 | 项 |

附件二：

治安岗亭采购项目报价明细表

项目名称： 乐山一开治安岗亭采购项目采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建名称 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 钢材 | 底座主骨架 | 80X80X3镀锌钢管 | 45 | 米 |  |
| 底座副骨架 | 50X50X2mm镀锌钢管 | 41 | 米 |
| 底座次骨架 | 40X40X2mm镀锌钢管 | 55 | 米 |
| 房体上主骨架 | 80X80X3镀锌钢管 | 27 | 米 |
| 墙体主骨架 | 60X80X3镀锌钢管 | 28 | 米 |
| 墙体次骨架 | 40X40X2镀锌钢管 | 45 | 米 |
| 立柱 | 80X80X3镀锌钢管 | 36 | 米 |
| 主体 | 内墙体 | 50彩钢夹芯板（铝板），壁厚0.426，泡沫12K | 36 | 平方 |  |
| 外主体 | 2mm镀锌板 | 36 | 平方 |
| 外顶部 | 2mm镀锌板激光切割焊接造型 | 11.2 | 平方 |
| 外顶部防水 | 1.0mm镀锌板平铺焊接喷漆 | 8.5 | 平方 |
| 空调外机罩 | 镀锌板折弯焊接 | 1 | 套 |
| 窗 | 10mm钢化玻璃固定窗 | 2.64 | 平方 |
| 铝合金窗+5mm钢化玻璃 | 3 | 套 |
| 门 | 10mm钢化玻璃地弹门 | 1 | 套 |
| 字 | PVC字 | 4 | 个 |
| 外警灯 | LED平板警灯 | 8 | 个 |
| 警徽 | 国徽 | 1 | 个 |
| 内装饰 | 地面基层 | 3mm钢板 | 7.2 | 平方 |  |
| 地面面层 | 460\*460PVC防滑花纹板 | 7.2 | 平方 |
| 墙体基层 | 镀锌型材收边 | 52 | 米 |
| 内部吊顶 | PVC装饰扣板吊顶 | 7.2 | 平方 |
| 油漆 | 底漆 | 3次底漆 | 88.5 | 平方 |  |
| 面漆 | 高级金属氟碳漆 | 88.5 | 平方 |
| 电器 | 电线 | 4平方铜芯线 | 2 | 卷 |  |
| 灯、开关 | LED灯（40W）、单联开关1个 | 1 | 套 |
| 空气开关 | 双极25A 1个、15A 3个 | 4 | 个 |
| 插座 | 鸿雁、公牛、TCL | 6 | 个 |
| 控制器 | LCP控制器 | 1 | 套 |
| 空调 | 格力或者美的空调（1P变频） | 1 | 台 |  |
| 耗材 | 镀锌收边条、彩钢收边条、吊环、钣金胶、切割片、氧气、焊丝 | | 1 | 项 |  |
| 运费及安装 | 四川省乐山第一中学校校内 | | 1 | 项 |  |
| 税收 |  | | 1 | 项 |  |
| 总合计 |  | |  |  |  |

注：1、本项目报价已包括完成本文件规定的所有费用（含税）。

2、我方报价均真实有效，不存在低于成本的不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取成交后提供不良产品或者不诚信履约情况。

供应商全称：　　　 （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代表：　　　　　　　　　　　　　　（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

附件三：

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司签署本项目的响应文件的委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：1、委托代理人身份证复印件。

2、法人参加谈判，无需提供授权委托书。

供应商全称：　　　 （盖单位公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：　　　　　年　　　月　　　　日

**附件四：**

**对政府采购相关政策法规的承诺**

：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我公司同意响应文件有效期为30天，完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我公司、及我公司法定代表人/主要负责人在前3年内无行贿犯罪记录。

八、我公司承诺：若我公司为注册地在乐山市以外的承建公司在承建该工程时必须在乐山市境内针对项目申报临时税务登记，并取得一般纳税人资格按一般计税方式进行工程款结算，同时需提供从乐山市税务局领取、开具的发票，以及该笔工程款纳税申报的完税凭证，否则财政有权不予支付项目工程价款。

九、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺单位：　　　　　　　　 （盖章）

日期：　　　年　　月　 日